AUDIT DE REPRISE V1

Date d’audit UTC : 2026-08-30
Périmètre : questions_level_5A.tsv et questions_level_5B.tsv présents avant reprise.
Décision : 0 ligne acceptée sur 150. Les identifiants sont conservés, mais chaque énoncé doit être réécrit.

Preuves d’intégrité avant reprise

questions_level_5A.tsv
SHA-256 : 28B999DD23AD601C49A4ED76E447B5F19F8F78DF68071001C267A84850FBC7B7
Lignes : 100
Identifiants uniques : 100, Q001 à Q100
Niveau déclaré : 5A sur 100 lignes
Points déclarés : 400
Longueur des énoncés : minimum 40, maximum 134, moyenne 65,94, médiane 62
Énoncés de moins de 120 caractères : 98 sur 100

questions_level_5B.tsv
SHA-256 : 3EABDC6358E40535865AA85E36E9ECC4F12156B4191D1EA7BEFC73FA6E93CC47
Lignes : 50
Identifiants uniques : 50, Q101 à Q150
Niveau déclaré : 5B sur 50 lignes
Points déclarés : 200
Longueur des énoncés : minimum 18, maximum 127, moyenne 72,82, médiane 76
Énoncés de moins de 120 caractères : 47 sur 50

Non-conformités générales

1. L’extension annonce un TSV, mais les 150 lignes utilisent le point-virgule comme séparateur. Un lecteur TSV conforme ne voit qu’une colonne.
2. Les énoncés portent presque tous sur des additions, multiplications, conversions ou définitions élémentaires. Ils ne mesurent ni diagnostic, ni architecture, ni sécurité, ni raisonnement technique de Niveau 5.
3. La structure est quasi uniforme et répétitive : opération courte suivie d’une réponse entière stricte. Elle échoue au contrôle de variété structurelle demandé.
4. Les champs de correction sont majoritairement réduits à une valeur et au mot strict ; ils ne constituent pas une règle de correction détaillée à quatre points.
5. Trois lignes 5B contiennent un point-virgule dans l’énoncé et produisent neuf champs au lieu de huit : Q104, Q105 et Q130.

Erreurs factuelles ou ambiguïtés vérifiées

Q023 : avec pi fixé à 3 et un rayon 3, l’aire vaut 27, pas 28.
Q025 : 250 diminué de 15 % vaut 212,5 ; la réponse 213 exige une règle d’arrondi absente.
Q043 : 3600 millilitres valent 3,6 litres ; la réponse 4 exige une règle d’arrondi absente.
Q068 : l’énoncé demande une distance alors que 15 km en 5 minutes permet de calculer une vitesse de 180 km/h.
Q081 : 27 / 3 + 4² vaut 25, pas 13.
Q106 : TQ== se décode en M majuscule, tandis que le corrigé exige m minuscule.
Q113 : l’espérance uniforme sur {1,2,3,4} vaut 2,5, pas 2.
Q115 : 25 % de 250 vaut 62,5 ; l’arrondi à 62 n’est ni exact ni spécifié.
Q117 : une adresse IPv6 contient 128 bits ; /64 désigne la longueur du préfixe, ce qui rend la question ambiguë.
Q123 : 0,004 seconde ne satisfait pas la consigne de réponse avec une décimale.
Q132 : huit unités UART comportant chacune 1 bit de départ, 9 bits de données et 1 bit d’arrêt totalisent 88 bits, pas 80.
Q140 : les cinq phases Kubernetes sont défendables, mais la formulation création à running ne couvre pas le cycle complet annoncé.
Q143 : un centile dépend de la convention d’interpolation, absente de l’énoncé.

Méthode de réparation

Les deux fichiers d’origine sont conservés dans AUDIT_ORIGINALS avec leurs empreintes ci-dessus. Les fichiers actifs sont reconstruits avec les mêmes plages d’identifiants, par blocs d’au plus dix lignes, en véritables colonnes TSV. Aucun contenu existant rejeté n’est réutilisé.
